

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №330**

Від 06.11.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про встановлення поточних індивідуальних технологічних**

**нормативів використання питної води для Обслуговуючого кооперативу**

**«Подільське джерело» с. Сказинці Могилів**-**Подільської міської територіальної громади Могилів**-**Подільського району Вінницької області**

 Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Водного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказом Міністерства регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

від 25.06.2014р. №179 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання

та/або водовідведення», враховуючи листи Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації від 20.09.2023р. №01-15-01/3234 та Державного агентства водних ресурсів України

від 05.09.2023р. №828/ВН/21-23, розглянувши клопотання голови Обслуговуючого кооперативу «Подільське джерело» Власика М.Н. зареєстроване в загальному відділі апарату міської ради та виконкому

від 20.10.2023р. №02-21/4423, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

 **1.** Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Обслуговуючого кооперативу «Подільське джерело» с. Сказинці Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області згідно з додатком,

що додається.

 **2.** Голові Обслуговуючого кооперативу «Подільське джерело»

Власику М.Н. забезпечити додержання поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

**3.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 06.11.2023 року №330

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи**

**використання питної води для Обслуговуючого кооперативу**

**«Подільське джерело» с. Сказинці Могилів**-**Подільської міської територіальної громади Могилів**-**Подільського району Вінницької області**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Склад****поточних індивідуальних технологічних нормативів****використання** **питної води****загальних втрат** **води підприємства** | **Фактичні дані** **згідно з поточними індивідуальними технологічними нормативами****використання****питної води** | **Номер** **додатку****з розрахунком** **та документами,****що підтверджують вказані дані** |
| тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води у****водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води** |
|  **І** | **Втрати питної води підприємства**  | **0,438** | **151,406** | **Пояснювальна записка до розрахунку індивідуальних технологічних нормативів****використання питної води** |
| 1.1. | Витоки питної води | 0,287 | 99,31 |  |
| 1.1.1. | Втрати питної води при підйомі та очищенні | - | - |  |
| 1.1.2. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,022 | 7,723 |  |
| 1.1.3. | Сховані витоки води з трубопроводів | 0,196 | 67,791 |  |
| 1.1.4. | Витоки води з ємнісних споруд | 0,065 | 22,286 |  |
| 1.1.5. | Втрати води через нещільність арматури  | 0,004 | 1,510 |  |
| 1.1.6. | Втрати води на водопровідних колонках | - | - |  |
| 1.2. | Необліковані втрати питної води, у т. ч.  | 0,151 | 52,096 |  |
| 1.2.1. | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 0,110 | 37,862 |  |
| 1.2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | - | - |  |
| 1.2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 0,035 | 12,0 |  |
| 1.2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 0,006 | 2,234 |  |
|  **ІІ** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві** | **0,113** | **38,924** | **Приймаємо згідно** **з наказом №179** |
| 2.1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | 0,01 | 3,448 |  |
| 2.1.1. | Технологічні витрати на підйом та очищення води | 0,01 | 3,448 |  |
| 2.2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 0,093 | 32,0 |  |
| 2.2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію свердловин і промивку мереж | 0,063 | 21,655 |  |
| 2.2.2. | Витрати води на власні потреби насосних станцій | - | - |  |
| 2.2.3. | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води та водонапірної башти | 0,03 | 10,345 |  |
| 2.3. | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | - | - |  |
| 2.4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 0,01 | 3,476 |  |
| 2.5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони  | - | - |  |
| **Поточний індивідуальний технологічний норматив** **використання питної води у каналізаційному господарстві** |
|  **ІІІ** | **Технологічні витрати питної води** | - | - |  |
| **Разом:** | **0,551** | **190,33** |  |
| **Поточний індивідуальний технологічний норматив використання питної води для підприємства** | **0,551** | **190,33** |  |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК